Смета на строительство

Канализационного сооружения и Питьевого колодца

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Сумма за ед. | Итого |
|  | Материал: |  |  |  |
| 1 | Кольцо колодезное КС 10-8(**⌀**1000 мм./Н 800мм.) | 10+3 | 1500 | 15000+4500 |
| 2 | Плита днища ПН 10-1(**⌀**1160 мм.) | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | Крышка колодца ПП 10-1(**⌀**1160 мм.) | 2 | 1200 | 2400 |
| 4 | Кольцо колодезное КС 15-9(**⌀**1500 мм./Н 900мм.) | 4 | 2800 | 11200 |
| 5 | Плита днища ПН 15-1(**⌀**1680 мм.) | 1 | 2500 | 2500 |
| 6 | Крышка колодца ПП 15-1(**⌀**1680 мм.) | 1 | 2200 | 2200 |
| 7 | Люк полимерный | 5 | 1100 | 5500 |
| 8 | Труба **⌀**110 мм. | 20 п.м. | 300 | 6000 |
| 9 | Щебень гравийный фракция 20-60мм. | 2 м3 | 1500 | 3000 |
| 10 | Песок речной крупный | 5 м3 | 500 | 2500 |
|  |  |  |  | **56300** |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1 | Копка кольца **⌀**1000 мм. | 10+3 | 2500 | 25000+7500 |
| 2 | Копка кольца **⌀**1500 мм. | 4 | 3200 | 12800 |
| 3 | Установка плит перекрытия | 3 | 500 | 1500 |
| 4 | Переливное соединение | 3 | 500 | 1500 |
| 5 | Копка траншеи | 6 м3 | 1000 | 6000 |
| 6 | Доставка(ж/б, гравий, песок) | 3 | 2500 | 7500 |
|  |  |  |  | **61800** |
|  |  | **Итого:** | **118 100 р.** |  |

+Колодец = 10 колец.

+Отстойная колонна септика = 4 кольца колодезных КС 15-9(Ф1500 мм., высота 900мм., объем 1,59 м3), расстояние от поверхности земли до края верхнего кольца 600мм., на дне плита днища ПН 15-1, на верхнем кольце крышка колодца с отверстием под люк полимерный.

+Фильтрационная колонна септика = 3 кольца колодезных КС 10-8(Ф1000мм., высота 800мм., объем 0,628 м3).

Цены на ЖБИ(кольца, плиты, крышки, люки) <http://dvorkirpich.ru/goods/kolca-dnizche-kolodca.html>

Трубы Ф110: <https://volmax.ru/catalog/kanalizatsiya/naruzhnaya/truby_dlya_naruzhnoy_kanalizatsii/110_1/>

